Сдвоенный насос с мокрым ротором в общем корпусе с перекидным клапаном для установки в трубах. С ручным трехступенчатым переключением частоты вращения. Устойчивый к токам блокировки электродвигатель. Корпус насоса из серого чугуна, рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 7 м3/ч
Макс. напор Hmax: 4.999995 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -10...+110 °C
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в кратковременном режиме 2 ч T: 0 °C
Макс. допустимое рабочее давление Pmax: 10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1¼
Монтажная длина L0: 180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Регулирование частоты вращения: -
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Частота вращения N: 1000 - 1900 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 38 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 43-49 / 60-72 / 80-96 Вт
Ток при 1~230В I: 0,22 / 0,32 / 0,41 A
Максимальный ток I: 0.41 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x11

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Синтетический материал
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X40Cr13)
Подшипники: Металлографит

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды

Минимальный подпор при 50°C: 0.4999974 M
Минимальный подпор при 95°C: 2.999995 M
Минимальный подпор при 110°C: 10 M
Минимальный подпор при 130°C H: 0 M

Данные для заказа

Арт.-№: 4035763
Номер EAN: 4016322363965
Вес, прим. m: 5.62 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-RSD 30/6