В системе Wilo-Plavis 011-C для сбора и удаления конденсата из систем охлаждения/кондиционирования применяется электродный датчик уровня. При этом система работает эффективно и надежно. Благодаря внутреннему типу конструкции система Wilo-Plavis 011-C отличается компактностью, особенно низким уровнем шума и потребляет исключительно мало электроэнергии. 
При полном резервуаре (0,7 л емкости) электроды контроля уровня заполнения запускают насос и удаляют конденсат из резервуара через шланг. Встроенная в выпускные трубы запорная арматура препятствует возвращению конденсата обратно в резервуар.

Особенности/преимущества продукции

 эффективно: низкий расход электроэнергии и очень компактный тип
 низкий уровень шума (< 40 дБА)
 надежное измерение уровня заполнения электродами
 доступна со штекером для Великобритании

Комплект поставки

 Установка для отвода конденсата с датчиком уровня
 Резервуар, крышка
 Электрокабель длиной 1,5 м
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S3-30%
Температура перекачиваемой жидкости T: +5 ... +60 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Максимальное рабочее давление pmax: 0.5 бар
Удаление воздуха: –

Данные мотора

Подключение к сети: 1~100-240 V, 50/60 Hz
Номинальная частота вращения n: 15000 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: B
Степень защиты: IP 20

Кабель

Тип штекера: •
Тип соединения кабеля: Неразъемный

Размеры/вес

Общий объем V: 0.7 л
Макс. уровень включения V: 0.3 л
Мин. уровень Выкл.: 33 мм
Мин. уровень Вкл.: 55 мм
Вес, прим. m: 0.7 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2544141
Номер EAN: 4048482666822
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo