Одноступенчатый насос с сухим ротором в исполнении Inline. Незначительный вес и отличный дизайн. Для циркуляции горячей воды и системы отопления, с высокой сопротивляемостью против взвесей в среде благодаря мотору насоса с сухим ротором и высококачественному скользящему торцевому уплотнению. Однофазное исполнение (-E) поставляется вместе с конденсатором. Поставляется вместе с кабелем, но без сетевого штекера. Хорошо подходит для циркуляции горячей воды (гелиотермические системы) и системы отопления.

Мощность

Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Частота сети F: 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 22
Класс изоляции: B

Данные для заказа

Вес, прим. m: 26 кг
Тип: PH 401E
Арт.-№: 3043044