Данный циркуляционный насос предназначен для перекачивания только питьевой воды.
Циркуляционный насос питьевой воды Wilo Star-Z NOVA (модель насоса с мокрым ротором) для одноквартирных домов. Насос для установки в трубах, оснащенный устойчивым к токам блокировки синхронным электродвигателем с высоким пусковым крутящим моментом. Латунный корпус насоса, рабочее колесо из норила, керамический вал. Подходит для систем снабжения питьевой водой с градусом жесткости макс. до 20 °dH. Потребляемая мощность от 3 до 5 Вт. Серийно оснащается теплоизоляционным кожухом, резьба корпуса Rp ½.
Насос в сборе с шаровым запорным клапаном и обратным клапаном с резьбой G1, кабелем электропитания длиной 1,8 м и цифровым таймером.

Материалы

Корпус насоса: Латунь (CuZn40Pb2)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE/PS - 30% GF)
Вал насоса: Керамика
Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 0.3 м3/ч
Макс. напор Hmax: 0.9 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: R ½
Резьба: G 1
Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 15
Монтажная длина L0: 138 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP 42
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
макс. частотой вращения; nмакс.: 3000 об/мин
Частота вращения N: 3000 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0,9 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 3 - 5 Вт
Ток при 1~230В I: 0,05 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 11

Данные для заказа

Арт.-№: 4132762
Номер EAN: 4048482094175
Вес, прим. m: 1.3 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-Z NOVA C