Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.
Циркуляционный насос для систем ГВС (исполнение насоса с мокрым ротором) для одноквартирных домов.
Насос для установки в трубах, устойчивый к токам блокировки электродвигатель, полностью латунный корпус насоса с обратным и шаровым запорным клапаном, рабочее колесо из полифениленоксида (PPO/норил), вал из нержавеющей стали.
Резьба корпуса Rp ½.

Насос со встроенным таймером, контролем температуры и программой распознавания и поддержки схемы термической дезинфекции котла.

Материалы

Корпус насоса: Латунь (CuZn40Pb2)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPO)
Вал насоса: Керамика
Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 0.3 м3/ч
Макс. напор Hmax: 1.1 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp ½
Резьба: G 1
Номинальный внутренний диаметр фланца: 20
Монтажная длина L0: 138 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP 42
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
макс. частотой вращения; nмакс.: 2700 об/мин
Частота вращения N: 2700 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2,0 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 22 Вт
Ток при 1~230В I: 0,25 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x9

Данные для заказа

Арт.-№: 4110919
Номер EAN: 4016322946052
Вес, прим. m: 2.3 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-Z 15 TT