Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.
Циркуляционный насос для систем ГВС, насос с мокрым ротором и ручным трехступенчатым переключением частоты вращения для установки в трубах.
Устойчивый к токам блокировки электродвигатель. Корпус насоса из бронзы, рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, керамический вал с угольными подшипниками скольжения, пропитанными синтетической смолой.

Материалы

Корпус насоса: Бронза (CC 491K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPO)
Вал насоса: Оксидная керамика, коричневая (Al2O3)
Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 4.5 м3/ч
Макс. напор Hmax: 5.0 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp ¾
Резьба: G 1¼
Номинальный внутренний диаметр фланца: 20
Монтажная длина L0: 150 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
макс. частотой вращения; nмакс.: 2600 об/мин
Частота вращения N: 2000 - 2600 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 38,0 / 21,0 / 11,0 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 35  / 51  / 93 Вт
Ток при 1~230В I: 0,4 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x11

Данные для заказа

Арт.-№: 4081198
Номер EAN: 4016322698050
Вес, прим. m: 2.5 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-Z 20/5-3