Установка с центробежным насосом в компактном исполнении с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из следующих компонентов: самовсасывающий многоступенчатый горизонтальный высоконапорный центробежный насос с низким уровнем шума со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором в исполнении для однофазного тока. Система управления насосом с управляющим агрегатом и мембранным напорным баком емкостью 50 л, манометрическим выключателем и манометром (0–6 бар).
Гидравлический всасывающий тракт нового типа, особенно подходящий для использования дождевой воды из цистерн и глубоко расположенных резервуаров. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии. Насосная установка предварительно установлена в готовом к подключению виде и подключается с помощью кабеля длиной 3 м и сетевого штекера. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: Noryl
Вал насоса: 1.4028 [AISI420F]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: -

Мощность

Высота всасывания, макс. H: 8 M
Входное давление      макс. H: 4 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 8 бар
Подключение к сети 3~, стандартное исполнение: 230/400 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Потребляемая мощность P1: 0.83 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: Rp 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1

Данные для заказа

Вес, прим. m: 22.4 кг
Тип: HMC 304/304 (3~)
Арт.-№: 2511908