Одноступенчатый насос повышения давления в исполнении Inline. Автоматический режим работы благодаря встроенному прибору контроля потока и напорному резервуару. Встроенный манометрический выключатель в исполнении SEA. Возможно перекачивание сред с высокой температурой подачи. Имеется Европейский сертификат соответствия CE. Встроенный конденсатор и защитный выключатель электродвигателя. Поставляется без кабеля и сетевого штекера. Применяется для повышения давления в жилищном хозяйстве, как в режиме всасывания, так и в режиме подачи воды из резервуара на крыше.

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун
Рабочее колесо: Noryl
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: –
Диффузор/Инжектор: -

Мощность

Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Частота сети F: 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: IP X4
Класс изоляции: B

Данные для заказа

Вес, прим. m: 3.5 кг
Тип: PB 088EA
Арт.-№: 3059251