PW 750E

Автоматический самовсасывающий вихревой насос с резервуаром (вариант «A»). Прочный материал. Встроенный конденсатор и сетевой кабель (кроме исполнения 1,8 кВт), а также штекер.
Подходит для повышения давления в небольших и средних жилых зданиях.

Материалы

Вал насоса: 1.0503 [AISI1045]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: –
Диффузор/Инжектор: -
Уплотнение: NBR

Мощность

Входное давление      макс. H: 1.3 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +0...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

Данные для заказа

Вес, прим. m: 37 кг
Тип: PW 750E
Арт.-№: 3043065

08.05.2017