PW 1500E

Автоматический самовсасывающий вихревой насос с резервуаром (вариант «A»). Прочный материал. Встроенный конденсатор и сетевой кабель (кроме исполнения 1,8 кВт), а также штекер.
Подходит для повышения давления в небольших и средних жилых зданиях.

Материалы

Секции: –
Диффузор/Инжектор: -

Мощность

Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Частота сети F: 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: B

Данные для заказа

Вес, прим. m: 42 кг
Тип: PW 1500E
Арт.-№: 3043058

08.05.2017