Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос с сухим ротором, не самовсасывающий, с непосредственно прифланцованным электродвигателем. Не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала.
Для перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах.
Водоснабжение из колодцев, цистерн, других городских систем водоснабжения, городской сети центрального водоснабжения и т. д. для ирригации, полива, повышения давления и т. д.
Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением.

Комплект поставки

 Насос
 Два пластмассовых соединителя с уплотнениями для подсоединения вручную к приточным трубопроводам
 Быстроразъемное электрическое подсоединение
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности

 HiControl 1
 HiControl 1-EK
 Поплавковый выключатель WA 65
 Поплавковый выключательWAEK 65
 Поплавковый выключатель WAO 65
 Поплавковый выключатель WAO EK 65
 Защита от сухого хода для однофазного электродвигателя (G11/4)

Материалы

Вал насоса: 1.4021 [AISI420]
Скользящее торцевое уплотнение: Графит, пропитанный синтетической смолой/оксид алюминия/NITRILE
Секции: Noryl
Уплотнение: EPDM

Мощность

Входное давление      макс. H: 3 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: X4
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 1x11 PG
Потребляемая мощность P1: 0.64 кВт

Данные для заказа

Вес, прим. m: 8 кг
Тип: HiMulti 3-23
Арт.-№: 4189516