Sub TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Гц)

Установка для собственного водоснабжения в частном секторе для перекачиваемых жидкостей с содержанием песка до 50 г/м³ и глубиной погружения до 200 м, предназначенная для вертикального или горизонтального монтажа. Многоступенчатый погружной насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала. Коррозионностойкий однофазный электродвигатель прямого пуска. Герметичный электродвигатель, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водогликолевой смесью. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемых жидкостей. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Комплект поставки:

 насос;
 соединительный кабель длиной 30 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении (поперечное сечение: 4x1,5 мм^2);
 распределительная коробка с конденсатором, тепловая защита электродвигателя и включатель/выключатель;
 манометрическая схема Wilo 0–18 бар, включая расширительный мембранный бак объемом 18 л, манометр, запорную арматуру и манометрический выключатель;
 трос для фиксации и опускания насоса длиной 30 м.
 Монтажные детали: тройник, переходник с R 1¼ на R 1, 8 кабельных стяжек

Агрегат

Макс. расход Q_max: 6.0 м3/ч
Макс. напор H_max: 59.0 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.70
Напорный патрубок: Rp 1¼
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление p_max: 6.5 бар
Макс. глубина погружения: 200 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+35 °C
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений: 20 1/ч
Вес, прим. m: 13.9 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Диаметр электродвигателя Ø: 4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 0.75 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток I_N: 5.9 A
Длина соединительного кабеля: 30 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.08 м/с
Класс изоляции: B

материал

Рабочее колесо: Noryl
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6049389
Номер EAN: 4044966516539
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 6037935
Изделие: Wilo

08.05.2017