Нормальновсасывающие вихревые насосы из серого чугуна, с латунными рабочими колесами и низким энергопотреблением, оптимально подходящие для применения в жилых домах и зданиях.
Напор и характеристики перекачивания этих двух доступных по цене насосов идеально адаптированы к домовым потребностям.

Применение

 Домовое водоснабжение
 ирригации
 Использование дождевой воды

Материалы

Вал насоса: 1.4305 [AISI303]
Скользящее торцевое уплотнение: Графит

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети F: 50 Гц

Мотор/электроника

Степень защиты: X4
Класс изоляции: F
Потребляемая мощность P1: 0.55 кВт

Данные для заказа

Вес, прим. m: 5 кг
Тип: HiPeri 1-4
Арт.-№: 4186197