Компактная центробежная насосная установка с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из самовсасывающего одноступенчатого струйного насоса, вкл. несущую раму. Напрямую присоединенный фланцами однофазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором.
Система управления насосом с электронным устройством контроля давления и потока, встроенной защитой от сухого хода и обратным клапаном. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены в антикоррозионном исполнении. Насосная установка готова к подсоединению и соединяется с помощью кабеля длиной 2 м и сетевого штекера; она идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: 1.4301
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: Noryl
Диффузор/Инжектор: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Высота всасывания, макс. H: 8 M
Входное давление      макс. H: 1.5 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 6 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная частота вращения n: 2,850 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: B
Потребляемая мощность P1: 1.2 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: G 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1

Данные для заказа

Вес, прим. m: 12.1 кг
Тип: FWJ 203
Арт.-№: 2543630