Самовсасывающий насос для загрязненной воды для установки в непогруженном состоянии, предназначенный для перекачивания загрязненной воды с небольшими твердыми материалами, напр., из котлованов и водоемов, а также для полива и орошения садов/зеленых насаждений. Корпус электродвигателя из алюминия, рабочее колесо из серого чугуна, гидравлический корпус из алюминия или серого чугуна. Напорный патрубок с внутренней резьбой. Унифицированный непогружной электродвигатель в исполнении для трехфазного тока. Соединительный кабель подключается заказчиком. В качестве опции доступна транспортировочная тележка для передвижного использования.

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1½
Connection, nominal diameters DN suction side: Rp 1½
Максимальное рабочее давление pmax: 2.1 бар
Свободный сферический проход: 6 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): -
Режим работы (в непогруженном состоянии): S1
Степень защиты: IP 55
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +80 °C
Вес, прим. m: 23.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 2.4 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.1 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.4 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Класс энергоэффективности электродвигателя: IE2
КПД мотора ηm 100% : 80 %

Кабель

Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Скользящее торцевое уплотнение: C/Al-oxides
Корпус электродвигателя: Al
Корпус насоса: Al

Данные для заказа

Арт.-№: 2081686
Номер EAN: 4016322895947
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo