Вертикальный насос для грязной воды в стоечном исполнении для перекачивания горячей загрязненной воды (до 95 °C), конденсата и незагрязненных жидкостей с твердыми материалами из насосных шахт котлов/систем отопления и подвалов, подвергающихся опасности затопления. Гидравлический корпус из серого чугуна, корпус электродвигателя из алюминия, рабочее колесо из стали или серого чугуна. Напорный патрубок с горизонтальным патрубком напорного слива и внутренней резьбой. Непогружной, не боящийся затопления стандартный электродвигатель IE2 в исполнении для однофазного или трехфазного тока. Защита электродвигателя и соединительный кабель устанавливаются заказчиком. Гидравлическая часть и электродвигатель неподвижно соединены защитной трубой вала. Установка насосного вала выполняется с помощью подшипников скольжения, смазываемых перекачиваемой средой. Встроенный поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса с контролем уровня.

Агрегат

Напорный патрубок: R 1½
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 2.2 бар
Свободный сферический проход: 7 мм
Режим работы (в непогруженном состоянии): S1
Степень защиты: IP 55
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +95 °C
Вес, прим. m: 77.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 2.9 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.2 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч
Класс энергоэффективности электродвигателя: IE2
КПД мотора ηm 100% : 84 %

Кабель

Тип штекера: -

материал

Рабочее колесо: EN-GJL-250
Корпус электродвигателя: Al
Корпус насоса: EN-GJL-250

Данные для заказа

Арт.-№: 2044584
Номер EAN: 4016322640318
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo