Очень компактная, готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-2 для монтажа под душем или в тумбе со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Компоненты установки:

 Надежный погружной насос
 Встроенный обратный клапан
 Фильтр с активированным углем
 Защита от переполнения
 Гибкий соединительный патрубок

С возможностью до двух подключений для отвода воды из умывальника, душа или биде. 
При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986). 
По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Допустимая область применения

Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 0 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 5 мин T: 35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 32
Максимальное рабочее давление pmax: 1 бар
Приточный трубопровод: DN 40
Удаление воздуха: –

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P1: 0,3 кВт
Номинальный ток IN: 1,2 A
Номинальная частота вращения n: 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 44
Макс. частота включений на насос: 100 1/ч

Кабель

Тип штекера: CEE
Тип соединения кабеля: Non-detachable

материал

Корпус электродвигателя: PP-GF30
Вал насоса: 1.4305 [AISI303]
Скользящее торцевое уплотнение: EPDM
Корпус насоса: PP-GF30
Рабочее колесо: PA/PPO, усиленное стекловолокном (в зависимости от типа)
Материал резервуара: PP

Размеры/вес

Общий объем V: 3.9 л
Макс. уровень включения V: 0.7 л
Мин. уровень Выкл.: 45 мм
Мин. уровень Вкл.: 65 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 293 x 171 x 177 мм
Диагональные размеры: 412 мм
Вес, прим. m: 3.635 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 4191678
Номер EAN: 4048482454252
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo