Готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-2 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Компоненты установки:

 Надежный погружной насос
 Встроенный обратный клапан
 Фильтр с активированным углем
 Защита от переполнения
 Гибкий соединительный патрубок

С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины или сливного бачка. 
При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986). 
По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Допустимая область применения

Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 0 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 5 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 32
Максимальное рабочее давление pmax: 1 бар
Приточный трубопровод: DN 40
Удаление воздуха: –

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P1: 0,4 кВт
Номинальный ток IN: 1,7 A
Номинальная частота вращения n: 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 44
Макс. частота включений на насос: 100 1/ч

Кабель

Тип штекера: CEE
Тип соединения кабеля: Non-detachable

материал

Корпус электродвигателя: PP-GF30
Вал насоса: 1.4305 [AISI303]
Скользящее торцевое уплотнение: EPDM
Корпус насоса: PP-GF30
Рабочее колесо: PA/PPO, усиленное стекловолокном (в зависимости от типа)
Материал резервуара: PP

Размеры/вес

Общий объем V: 16 л
Макс. уровень включения V: 2 л
Мин. уровень Выкл.: 70 мм
Мин. уровень Вкл.: 110 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 511 x 264 x 187 мм
Диагональные размеры: 544 мм
Вес, прим. m: 5.375 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 4191679
Номер EAN: 4048482454269
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo