Особенно узкая, готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-3 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Компоненты установки:

 Надежный погружной насос с режущим механизмом
 Встроенный обратный клапан
 Фильтр с активированным углем
 Защита от переполнения
 Гибкий соединительный патрубок

Соединение для подвесного унитаза и до трех дополнительных соединений (умывальник, душ, биде). 
При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986). 
По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Допустимая область применения

Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 0 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +5 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 35 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 32/28/22
Максимальное рабочее давление pmax: 1 бар
Приточный трубопровод: DN 40
Удаление воздуха: –

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P1: 0,4 кВт
Номинальный ток IN: 1,9 A
Номинальная частота вращения n: 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 44
Макс. частота включений на насос: 100 1/ч

Кабель

Тип штекера: CEE
Тип соединения кабеля: Неразъемный

материал

Корпус электродвигателя: PP-GF30
Вал насоса: 1.4305 [AISI303]
Скользящее торцевое уплотнение: EPDM
Корпус насоса: PP-GF30
Рабочее колесо: PA/PPO, усиленное стекловолокном (в зависимости от типа)
Материал резервуара: PP

Размеры/вес

Общий объем V: 14.4 л
Макс. уровень включения V: 1 л
Мин. уровень Выкл.: 50 мм
Мин. уровень Вкл.: 75 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 512 x 283 x 149 мм
Диагональные размеры: 533 мм
Вес, прим. m: 5.44 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 4191674
Номер EAN: 4048482454191
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo