Готовая к подсоединению и автоматически работающая напорная установка для отвода сточных вод в виде однонасосной установки для монтажа под полом. Погружной насос переменного тока с тепловой защитой от перегрева электродвигателя и установленным поплавковым выключателем для управлением в зависимости от уровня. Пластмассовый накопительный резервуар с двумя подводящими штуцерами. Подсоединение к напорному патрубку со встроенным обратным клапаном.

Комплект поставки:

 Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод со штекером Schuko
 Ревизионный люк под плитку из нержавеющей стали, с сифоном
 Крепежный материал

Допустимая область применения

Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 1.7 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 35 °C

Подключения

Напорный патрубок: Ø40
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN -
Стандарт подключения: DIN 8074
Максимальное рабочее давление pmax: 0.8 бар
Приточный трубопровод: DN 100
Удаление воздуха: DN 100

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P1: 0,5 кВт
Номинальный ток IN: 2,1 A
Номинальная частота вращения n: 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений на насос: 50 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: –/10 M
Тип штекера: С защитным контактом
Тип соединения кабеля: Неразъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Корпус насоса: PP-GF30
Рабочее колесо: PP-GF30
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем V: 113 л
Мин. уровень Выкл.: 110 мм
Мин. уровень Вкл.: 280 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 720x880x705 мм
Диагональные размеры: 720 мм
Вес, прим. m: 26 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2521820
Номер EAN: 4016322705765
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo