Полностью погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Напорный патрубок с вертикальным напорным патрубком и внутренней резьбой. Электродвигатели насосов с сухим ротором в исполнении для однофазного тока с защитой от перегрева и разъемным соединительным кабелем длиной 10 м со штекером с защитным контактом.

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1½
Максимальное рабочее давление pmax: 2 бар
Свободный сферический проход: 10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1, S3-25%
Режим работы (в непогруженном состоянии): –
Макс. глубина погружения: 5 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Вес, прим. m: 14.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток IN: 2.2 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.4 кВт
Потребляемая мощность P1: 0.48 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: B
Макс. частота включений: 50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Штекер разъемный
Тип штекера: С защитным контактом

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PP-GF30
Уплотнение со стороны электродвигателя: SiC/SiC
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: PP-GF30

Данные для заказа

Арт.-№: 2063928
Номер EAN: 4016322859871
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo