Полностью погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной или содержащей песок воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, корпус электродвигателя из алюминия, возможна поставка с покрытием Ceram. Напорный патрубок с вертикальным патрубком напорного слива и муфтой Storz. Электродвигатели насоса с сухим ротором в исполнении для трехфазного тока с рубашкой охлаждения и камерой уплотнений, а также с разъемным соединительным кабелем со штекером CEE. Герметизация камеры уплотнений осуществляется с помощью двух скользящих торцевых уплотнений для обоих направлений вращения. Серия без ограничений подходит для эксплуатации в режиме с подсосом воздуха.

Агрегат

Напорный патрубок: Storz A
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 3.5 бар
Свободный сферический проход: 6 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S1
Макс. глубина погружения: 12.5 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 81.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 15.6 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 7.5 кВт
Потребляемая мощность P1: 9.5 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 15 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 20 м
Тип кабеля: NSSHÖU
сечение кабеля: 4G2,5 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: CEE M 32 WD

материал

Статическое уплотнение: FPM
Рабочее колесо: EN-GJS-500-7
Уплотнение со стороны электродвигателя: C/Al-oxide
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: G-Al Si12
Корпус насоса: EN-GJL-250

Данные для заказа

Арт.-№: 6021343
Номер EAN: 4044966135389
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo